

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020 с. Идринское № 610 - п

Об установлении, для находящихся в ведении администрации района муниципальных бюджетных и казённых учреждений, целевого уровня снижения, в сопоставимых условиях, суммарного объёма потребляемых ими энергетических ресурсов и объёма потребляемой ими воды

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма , потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии , электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методологических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными ) учреждениями суммарного объёма потребляемых ими дизельного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды, руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить на объектах, финансируемых из бюджета Идринского района, целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых энергетических ресурсов и воды на 2021-2023 годы, согласно приложению к постановлению.

2.Структурным подразделениям обеспечить достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующих организаций.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы района, руководителя финансового управления администрации района Н.П.Антипову.

4.Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального образования Идринский район (www.idra-rayon.ru).

5.Постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021 года.

Глава района А.Г.Букатов

|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению администрации района |
| от 09.10.2020 № 610 - п |

**Учреждения культуры**

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**МБОУ МЦ "Альтаир", с. Идринское, ул. Титова, 30**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **оказатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 22,93 | 30,6 | 0 % | 0 % | Здание эффективно, требование не устанавливается | Здание эффективно, требование не устанавливается | Здание эффективно, требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 0,22 | 0,8 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 16,0 | 9,3 | 46 %% | 8 % | 15,69 % | 15,38% | 14,77 % |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание сельского дома культуры Б – Идра, д. Большая Идра, ул. Советская, 25**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 1,72 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 21,73 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 21,4 | 21,08 | 20,42 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Большекнышинского сельского дома культуры, с. Большие Кныши, ул, Школьная, 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,69 | 9,3 | 73% | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Большесалбинского сельского дома культуры, с. Большая Салба, ул. Советская, 24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,75 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Большетелекского сельского дома культуры, с. Большой Телек, ул. Советская, 47**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,84 | 9,3 | 24 | 2 | 11,57 | 11,50 | 11,37 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 78,72 | неприменимо | неприменимо | 6 | 77,54 | 76,36 | 74,00 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Большехабыкского сельского дома культура, с. Большой Хабык, ул, Ленина, 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12,64 | 9,3 | 28% | 2% | 12,55 | 12,46 | 12,28 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание сельского дома культуры, посёлок Восточный, ул. Восточная, 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7,25 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 40,7 | неприменимо | неприменимо | 6 | 40,09 | 39,48 | 38,25 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание культурного пространства «Доброе», п. Добромысловский, ул. Ленина, 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 26,29 | 9,3 | 6,8% | 21 % | 24,92 | 23,56 | 20,62 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ ДО Идринской ДШИ, с. Идринское, ул. Ленина, 23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 52,99 | 34,3 | 37% | 4% | 52,51 | 52,02 | 51,05 |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 0,49 | 0,4 | 12% | 1% | 0,49 | 0,49 | 0,48 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18,82 | 10,07 | 44% | 6% | 18,52 | 18,22 | 17,63 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Екатерининского сельского дома культуры, с. Екатериновка, ул. Ленина, 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 76,48 | 9,3 | 90% | 34% | 69,97 | 36,46 | 50,46 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 38,79 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 38,21 | 37,63 | 36,46 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Козинскогой сельского дома культуры, д. Козино ул. Холатская. 23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 23,64 | 9,3 | 61% | 17% | 22,66 | 21,67 | 19,70 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 48,91 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 48,17 | 47,44 | 45,97 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Курежского сельского дома культуры, с. Куреж, ул. Зелёная, 38**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,19 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 48,91 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 7,28 | 7,27 | 7,05 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК МБС, с. Идринское, ул. Ленина, 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 51,44 | 29,2 | 44% | 7% | 50,69 | 49,74 | 48,01 |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 1,05 | 4,12 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 59,23 | 12,1 | 8,2% | 29% | 54,89 | 50,55 | 41,87 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК МКС, с. Идринское, ул. Мира, 7 А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 14,72 | 30,6 | 0 | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 3,41 | 0,8 | 77 % | 26% | 3,19 | 2,96 | 2,51 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 10,93 | 9,3 | 18,0% | 2% | 10,88 | 10,83 | 10,73 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Никольского сельского дома культуры, с. Никольское, ул. Ленина, 86**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,86 | 9,3 | 0 % | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | . Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Новоберёзовского сельского дома культуры, с. Новоберёзовка, ул. Ленина, 70**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,21 | 9,3 | 18% | 2% | 11,16 | 11,11 | 11,01 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 96,0 | неприменимо | неприменимо | 6% | 94,56 | 93,12 | 90,24 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Новотроицкого сельского дома культуры, с. Новотроицкое, ул. Октябрьская, 44**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12,0 | 9,33 | 24% | 2% | 11,83 | 11,86 | 11,71 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Отрокского сельского дома культуры, с. Отрок, ул. Школьная, 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7,20 | 9,30 | 0% | 0 % | . Здание эффективно. Требование не устанавливается | . Здание эффективно. Требование не устанавливается | . Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 76,91 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 75,76 | 74,61 | 72,30 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание сельского дома культуры пос. Майский пос. Майский, ул. Центральная, 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 10,46 | 9,3 | 13% | 1% | 10,43 | 10,40 | 10,33 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 76,00 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 74,87 | 77,73 | 71,45 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание сельского дома культуры п. Октябрьский, п. Октябрьский, ул. Центральная, 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,56 | 93,3 | 24% | 2% | 11,49 | 11,42 | 11,28 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 28,61 | неприменимо | неприменимо | 6% | 28,18 | 27,75 | 28,69 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание сельского дома культуры п. Сибирь, п. Сибирь, ул. Краснокаменная,5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,25 | 9,3 | 3 % | 0 | . Здание эффективно. Требование не устанавливается | . Здание эффективно. Требование не устанавливается | . Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 47,63 | неприменимо | неприменимо | 6 | 46,92 | 46,20 |  |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание сельского дома культуры д. СредняяСалба, д. Средняя Салба, Переулок рабочий, 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,21 | 9,3 | 18% | 0 % | 11,16 | 11,11 | 11,01 |

**Учреждения образования**

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Большекнышинской СОШ, с. Большие Кныши, ул. Байкалова, 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,26 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 115,84 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 113,91 | 112,17 | 108,70 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Большехабыкской СОШ, с. Большой Хабык , ул. Ленина, 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 23,16 | 14,2 | 40,0 | 4% | 22,92 | 22,69 | 22,23 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ ДОД ДДТ, с. Идринское, ул. Ленина,10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 10,89 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 75,28 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 74,15 | 73,02 | 70,76 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Добромысловской СОШ, п. Добромысловский, ул. Садовая, 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,57 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 71,52 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 70,45 | 69,38 | 67,23 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ ДОД «Идринская ДЮСШ», с. Идринское, ул. Ленина, 27**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 0,92 | 20,4 | неприменимо | неприменимо | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 59,0 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 58,12 | 57,23 | 55,46о |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Екатерининской ООШ, с. Екатериновка, ул. Комсомольская,60**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 27,37 | 14,2 | 49% | 9% | 26,73 | 26,09 | 24,81 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 223,50 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 220,14 | 216,79 | 210,09 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Екатерининского детского сада, с. Екатериновка , ул. Комсомольская, 64 пом. 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 59,94 | 26,20 | 57% | 14 % | 57,79 | 55,64 | 51,33 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ «Идринская СОШ», с, Идринскон, ул. Октябрьская, 178**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 4,40 | 1,6 | 69 | 19 % | 4,19 | 3,97 | 3,54 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 1,78 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 52,58 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 51,50 | 50,71 | 49,14 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание детского сада «Колокольчик» филиала д. с. «Солнышко», с. Идринское, Октябрьская. ,225 - а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 6,11 | 4,5 | 28% | 3% | 6,07 | 6,03 | 5,94 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,14 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБДОУ детского сада «Солнышко», с. Идринское,ул. Октябрьская, 99**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 4,77 | 4,5 | 6% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,65 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ «Курежская ООШ», с. Куреж, ул. Зелёная, 26**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 13,60 | 14,20 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 119,50 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 117,7 | 115,91 | 112,33 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание д/с «Лукоморье», филиала школы МКОУ Добромысловской СОШ, с. Добромысловка ул, Ленина, 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 63,27 | 26,2 | 59 % | 15 % | 60,83 | 58,39 | 53,50 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Малохабкской ООШ, с. Малый Хабык, ул. Мира, 65**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 1,86 | 14,2 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Никольской СОШ, с. Никольское, ул. Ленина, 97**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 1,67 | 14,2 | 0 % | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание детского сада Никольский, филиала МКОУ Никольской СОШ, с. Никольское, ул. Молодёжная, 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,36 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Новоберёзовской СОШ, с. Новоберёзовка , ул. Ленина, 66**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,32 | 14,2 | 14% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 73,30 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 72,20 | 71,10 | 68,90 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Новотроицкой ООШ, с. Новотроицкое, ул. Октябрьская, 39**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,69 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание отдела образования администрации района, с. Идринское, ул. Советская, 43**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 0,9 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 26,43 | 33,3 | 0 % | 0 % | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 126,76 | неприменимо | неприменимо | 6 % | 124,86 | 122,96 | 119,15 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Отрокской СОШ, с. Отрок, ул. Школьная, 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,18 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание филиала МКОУ Отрокской СОШ, детский сад «Улыбка», с. Отрок, ул. Школьная, 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,18 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Центральной ООШ, п. Центральный, ул. Советская, 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,50 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 34,85 не устанавливается | неприменимо | неприменимо | 6 % | 34,33 | 33,80 | 32,78 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБДОУ детского сада № 3 «Семицветик», с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 55,77 | 33,9 | 40% | 4% | 55,22 | 54,66 | 53,55 |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 7,43 | 4,5 | 41% | 5% | 7,34 | 7,26 | 7,08 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 43,42 | 26,2 | 41% | 4% | 42,94 | 42,47 | 41,52 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Стахановской СОШ, с. Майское утро, ул. Молодёжная, 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,84 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание детского сада «Сказка» филиала МБОУ СОШ, с. Майское Утро, ул. Молодёжная,18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,31 | 26,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Большетелекской ООШ, с. Большой Телек, ул. Молодёжная, 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2021 г.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2022 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2021-2023 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,62 | 14,20 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |