

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2021 с. Идринское № 366-п

Об установлении, для находящихся в ведении администрации района муниципальных бюджетных и казённых учреждений, целевого уровня снижения, в сопоставимых условиях, суммарного объёма потребляемых ими энергетических ресурсов и объёма потребляемой ими воды на 2022-2024 годы

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объёма, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методологических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объёма потребляемых ими дизельного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объёма потребляемой ими воды, руководствуясь статьями 19, 33 Устава Идринского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить на объектах, финансируемых из бюджета Идринского района, целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых энергетических ресурсов и объема воды на 2022-2024 годы, согласно приложению к постановлению.

2.Структурным подразделениям обеспечить достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующих организаций.

 3. Признать утратившим силу постановление администрации района от 09.10.2020 № 610-п «Об установлении, для находящихся в ведении администрации района муниципальных бюджетных и казённых учреждений, целевого уровня снижения, в сопоставимых условиях, суммарного объёма потребляемых ими энергетических ресурсов и объёма потребляемой ими воды».

 4.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы района, руководителя финансового управления администрации района Н.П.Антипову.

 5.Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального образования Идринский район (www.idra-rayon.ru).

6.Постановление вступает в силу со дня подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 года.

Исполняющий обязанности

главы района Н.П. Антипова

|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению администрации района |
| от 18.06.2021 № 366 - п |

**Учреждения культуры**

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**МБОУ МЦ "Альтаир", с. Идринское, ул. Титова, 30**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 21,13 | 30,6 | 0 % | 0 % | Здание эффективно, требование не устанавливается | Здание эффективно, требование не устанавливается | Здание эффективно, требование не устанавливается |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 0,08 | 0,8 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 27.28 | 9,3 | 68 % | 21 % | 25,86 | 24,45 | 21,61 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание сельского дома культуры Б – Идра, д. Большая Идра, ул. Советская, 25**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 1,85 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 27,47 | неприменимо | неприменимо | 6% | 27,06 | 26,65 | 25,83 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Большекнышинского сельского дома культуры, с. Большие Кныши, ул, Школьная, 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,97 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Большесалбинского сельского дома культуры, с. Большая Салба, ул. Советская, 24**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 3,00 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Большетелекского сельского дома культуры, с. Большой Телек, ул. Советская, 47**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,44 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 84,76 | неприменимо | неприменимо | 6% | 83,48 | 82,21 | 79,67 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Большехабыкского сельского дома культура, с. Большой Хабык, ул, Ленина, 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 13,09 | 9,3 | 33% | 3% | 12,98 | 12,87 | 12,66 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание сельского дома культуры, посёлок Восточный, ул. Восточная, 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,13 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 77,52 | неприменимо | неприменимо | 6% | 76,35 | 75,19 | 72,87 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание культурного пространства «Доброе», п. Добромысловский, ул. Ленина, 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 25,41 | 9,3 | 65% | 19% | 24,21 | 23,02 | 20,63 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ ДО Идринской ДШИ, с. Идринское, ул. Ленина, 23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 49,87 | 34,3 | 32% | 3% | 49,48 | 49,08 | 48,28 |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 0,24 | 0,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 15,45 | 10,7 | 31% | 3% | 15,33 | 15,21 | 14,97 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Екатерининского сельского дома культуры, с. Екатериновка, ул. Ленина, 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 50,22 | 9,3 | 83% | 30% | 46,46 | 42,70 | 35,17 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 157,44 | неприменимо | неприменимо | 6% | 155,08 | 152,72 | 147,99 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Козинскогой сельского дома культуры, д. Козино ул. Холатская. 23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 17,40 | 9,3 | 50% | 10% | 16,97 | 16,53 | 15,66 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 39,13 | неприменимо | неприменимо | 6% | 38,54 | 37,95 | 36,78 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Курежского сельского дома культуры, с. Куреж, ул. Зелёная, 38**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,46 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 117,41 | неприменимо | неприменимо | 6% | 115,64 | 113,88 | 110,36 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК МБС, с. Идринское, ул. Ленина, 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 61,17 | 29,2 | 52% | 11% | 59,43 | 57,69 | 54,20 |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 0,25 | 4,1 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 46,55 | 12,1 | 74% | 24% | 43,71 | 40,86 | 35,17 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБУК МКС, с. Идринское, ул. Мира, 7 А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 25,55 | 30,6 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 1,97 | 0,8 | 61% | 17% | 1,89 | 1,81 | 1,64 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,96 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Никольского сельского дома культуры, с. Никольское, ул. Ленина, 86**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | -9,56 | 9,3 | 0% | 6% | -9,41 | -9,27 | -8,98 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Новоберёзовского сельского дома культуры, с. Новоберёзовка, ул. Ленина, 70**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,91 | 9,3 | 7% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 108,08 | неприменимо | неприменимо | 6% | 106,46 | 104,84 | 101,60 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Новотроицкого сельского дома культуры, с. Новотроицкое, ул. Октябрьская, 44**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | -15,13 | 9,3 | 0% | 6% | -14,90 | -14,68 | -14,22 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Отрокского сельского дома культуры, с. Отрок, ул. Школьная, 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,38 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 120,87 | неприменимо | неприменимо | 6% | 119,05 | 117,24 | 113,61 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание сельского дома культуры пос. Майский пос. Майский, ул. Центральная, 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,79 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 82,93 | неприменимо | неприменимо | 6% | 81,69 | 80,44 | 77,95 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание сельского дома культуры п. Октябрьский, п. Октябрьский, ул. Центральная, 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,52 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 52,02 | неприменимо | неприменимо | 6% | 51,24 | 50,46 | 48,90 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание сельского дома культуры п. Сибирь, п. Сибирь, ул. Краснокаменная,5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,39 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 107,74 | неприменимо | неприменимо | 6% | 106,12 | 104,51 | 101,27 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание сельского дома культуры д. СредняяСалба, д. Средняя Салба, Переулок рабочий, 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | -42,07 | 9,3 | 0% | 6% | -41,44 | -40,81 | -39,55 |

**Учреждения образования**

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Большекнышинская СОШ, с. Большие Кныши, ул. Байкалова, 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 2,20 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 61,05 | неприменимо | неприменимо | 6% | 60,14 | 59,22 | 57,39 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Большехабыкская СОШ, с. Большой Хабык , ул. Ленина, 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 148,84 | 14,2 | 66% | 20% | 141,52 | 134,20 | 119,56 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ ДО Идринский ДДТ, с. Идринское, ул. Ленина,10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 14,57 | 14,2 | 5% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 52,60 | неприменимо | неприменимо | 6% | 51,81 | 51,02 | 49,44 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Добромысловская СОШ, п. Добромысловский, ул. Садовая, 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 8,21 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 66,51 | неприменимо | неприменимо | 6% | 65,51 | 64,51 | 62,52 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ ДО Идринская ДЮСШ, с. Идринское, ул. Ленина, 27**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 6,05 | 20,4 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 52,31 | неприменимо | неприменимо | 6% | 51,52 | 50,74 | 49,17 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Екатерининская ООШ, с. Екатериновка, ул. Комсомольская,60**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 65,14 | 14,2 | 66% | 20% | 61,94 | 58,74 | 52,33 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 262,20 | неприменимо | неприменимо | 6% | 258,26 | 254,33 | 246,47 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание Екатерининского детского сада, с. Екатериновка , ул. Комсомольская, 64 пом. 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 51,59 | 26,2 | 51% | 10% | 50,24 | 48,89 | 46,19 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБОУ Идринская СОШ, с, Идринскон, ул. Октябрьская, 178**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 4,01 | 1,6 | 61% | 17% | 3,85 | 3,68 | 3,34 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 18,85 | 14,2 | 27% | 3% | 18,72 | 18,59 | 18,34 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 36,62 | неприменимо | неприменимо | 6% | 36,07 | 35,52 | 34,43 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание детского сада «Колокольчик» филиала д. с. «Солнышко», с. Идринское, Октябрьская. ,225 - а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 6,11 | 4,5 | 28% | 3% | 6,07 | 6,03 | 5,94 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 176,09 | 26,2 | 88% | 33% | 161,54 | 146,98 | 117,87 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБДОУ детского сада «Солнышко», с. Идринское,ул. Октябрьская, 99**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 4,68 | 4,5 | 6% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 233,53 | 26,2 | 93% | 36% | 212,69 | 191,85 | 150,17 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Курежская ООШ, с. Куреж, ул. Зелёная, 26**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 36,89 | 14,2 | 62% | 17% | 35,32 | 33,74 | 30,58 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 179,63 | неприменимо | неприменимо | 6% | 176,93 | 174,24 | 168,85 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание д/с «Лукоморье», филиала школы МКОУ Добромысловская СОШ, с. Добромысловка ул, Ленина, 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 31,57 | 26,2 | 19% | 2% | 31,42 | 31,27 | 30,97 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Малохабкская ООШ, с. Малый Хабык, ул. Мира, 65**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 183,46 | 14,2 | 66% | 20% | 174,43 | 165,41 | 147,36 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Никольская СОШ, с. Никольское, ул. Ленина, 97**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 100,26 | 14,2 | 66% | 20% | 95,33 | 90,40 | 80,53 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание детского сада Никольский, филиала МКОУ Никольская СОШ, с. Никольское, ул. Молодёжная, 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 222,21 | 26,2 | 88% | 33% | 203,84 | 185,48 | 148,74 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Новоберёзовская СОШ, с. Новоберёзовка , ул. Ленина, 66**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 24,85 | 14,2 | 43% | 6% | 24,49 | 24,12 | 23,39 |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 45,36 | неприменимо | неприменимо | 6% | 44,68 | 44,00 | 42,64 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Новотроицкая ООШ, с. Новотроицкое, ул. Октябрьская, 39**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 106,08 | 14,2 | 66% | 20% | 100,86 | 95,64 | 85,21 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание отдел образования администрации района, с. Идринское, ул. Советская, 43**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 0,90 | 5,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 34,87 | 33,3 | 5% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 123,47 | неприменимо | неприменимо | 6% | 121,62 | 119,77 | 116,06 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Отрокская СОШ, с. Отрок, ул. Школьная, 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 23,89 | 14,2 | 41% | 5% | 23,61 | 23,32 | 22,75 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание филиала МКОУ Отрокская СОШ, детский сад «Улыбка», с. Отрок, ул. Школьная, 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 183,08 | 26,2 | 88% | 33% | 167,95 | 152,82 | 122,55 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Центральная ООШ, п. Центральный, ул. Советская, 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12,74 | 14,2 | 0% | 0% | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 32,60 | неприменимо | неприменимо | 6% | 32,11 | 31,62 | 30,64 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МБДОУ д.с. № 3 «Семицветик», с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 21**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 55,77 | 33,9 | 40% | 4% | 55,22 | 54,66 | 53,55 |
| Потребление холодной воды, м3/чел. | 6,86 | 4,5 | 35% | 4% | 6,80 | 6,74 | 6,62 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 36,01 | 26,2 | 29% | 3% | 35,75 | 35,50 | 34,98 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Стахановская СОШ, с. Майское утро, ул. Молодёжная, 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 141,49 | 14,2 | 66% | 20% | 134,53 | 127,57 | 113,65 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание детского сада «Сказка» филиала МБОУ Стахановская СОШ, с. Майское Утро, ул. Молодёжная,18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 198,69 | 26,2 | 88% | 33% | 182,27 | 165,85 | 133,00 |

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.**

**Здание МКОУ Большетелекская ООШ, с. Большой Телек, ул. Молодёжная, 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Удельное годовое значение** | **Уровень высокой эффективности (справочно)** | **Потенциал снижения потребления** | **Целевой уровень экономии** | **Целевой уровень снижения за 2022 г.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2023 гг.** | **Целевой уровень снижения за 2022-2024 гг.** |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 172,41 | 14,2 | 66% | 20% | 163,93 | 155,45 | 138,49 |